**Уведомление**

**о проведении общественного обсуждения проекта**

**муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет»**

**Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта документа стратегического планирования)

Разработчик проекта**: Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области**

Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта

**14 февраля 2025г. – 20 февраля 2025г.**  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Юридический адрес и электронный адрес Разработчика: **Курская обл., Щигровский р-н, сл. Пригородняя, adm-prigorodnya@yandex.ru;**

Почтовый адрес: **306515, Курская обл., Щигровский р-н, с. Большой Змеинец, ул. Школьная д.10**

Контактный телефон Разработчика: **8(47145)47231**

Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования осуществляется в соответствии со [статьёй 13 Федерального закона от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/420204138#8PO0LU),

Предложения и замечания по проекту документа стратегического планирования принимаются в электронной форме по адресу участника стратегического планирования, ответственного за разработку проекта документа, которые носят рекомендательный характер и должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства и контактный телефон (при наличии) лица, внесшего предложение (замечание);  
- текст предложения (замечания);  
- наименование юридического лица организации с адресом, телефон, адрес электронной почты.

Предложения и замечания к проекту документа стратегического планирования, поступившие после срока окончания общественного обсуждения, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном [Федеральным законом от 02.05.2006 г. N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901978846).

Не рассматриваются следующие предложения и замечания:  
- не содержащие контактную информацию об участнике общественного обсуждения;  
- если текст не поддается прочтению;  
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;  
- если текст не позволяет определить суть предложения, замечания;  
- поступившие по истечении установленного срока

**ПАСПОРТ**

проекта постановления администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Структура  Паспорта | Содержание |
| 1. | Наименование разработчика (ответственного  исполнителя); | Администрация Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области |
| 2. | Вид документа стратегического  планирования; | Муниципальная программа |
| 3. | Наименование проекта документа стратегического планирования | Постановление администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области ««Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитиесистемы коммунальной инфраструктуры муниципального образования«Большезмеинский сельсовет»Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»»» |
| 4. | Проект документа стратегического  планирования | Размещен в формате Word и является приложение 1 к Паспорту проекта |
| 5. | Пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования; | Размешена в формате: [Word](http://gasu.gov.ru/sp/sp-documents-registry/file/download/447024325) и является приложение 2 к Паспорту проекта |
| 6. | Даты начала и завершения  общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования; | Общественное обсуждение проводится 14 февраля 2025 года по 20 февраля 2025 года |
| 7. | Контактная информация разработчика  (почтовый адрес и адрес электронной почты разработчика для направления предложений и  замечаний к проекту документа стратегического планирования  (далее -  предложения и замечания), фамилия, имя,  отчество (при  наличии), номер телефона ответственного  лица за разработку  проекта документа стратегического планирования); | Адрес электронной почты:  [b.zmeinec-adm/@yandex.ru](mailto:b.zmeinec-adm/@yandex.ru);  Адрес: Курская обл., Щигровский р-н, с. Большой Змеинец, ул. Школьная д.10  Телефон: 8(47145)47231.  контактное лицо – глава администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области Костин Андрей Викторович |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Список участников общественного обсуждения проекта документа стратегического планирования, которым  разработчик направляет проект документа стратегического планирования; | Любые заинтересованные юридические и физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного самоуправления (далее – участник общественного обсуждения). |
| 9. | Иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стратегического планирования. | Не имеется. |

Начальник отдела Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области

Г.Н. Степанова

Пояснительная записка

**к проекту постановления администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»»»**

Предлагаемый проект администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.» (далее - Проект) разработан соответствии с Постановлением администрации Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области от 26.02.2018г. № 22 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большезмеинского сельсовета»»

Необходимость принятия Проекта обусловлена Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и необходимостью в связи с этим переработки нормативной базы Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области.

Проект размещен в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» на официальном портале органов местного самоуправления Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области по адресу: [b.zmeinec-adm/@yandex.ru](mailto:b.zmeinec-adm/@yandex.ru) в разделе «[Проекты муниципальных правовых актов](http://kosorzh.rkursk.ru/index.php?mun_obr=525&sub_menus_id=31919)».

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕЗМЕИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

От № Проект

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Большезмеинский сельсовет»

Щигровского района Курской области

на 2025-2034гг.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области

Постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=C29F1C806D531CFB865BD0732E37FEC2DC08921B3CCF7872857599212C423AFA3A904FDE629869C848DE155CjEO) «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Большезмеинского сельсовета А.В. Костин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Большезмеинский сельсовет»

Щигровского района Курской области

От .2025 г. №

**Муниципальная программа**

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»

**Раздел 1.**

# Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.» (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.  Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;  - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;  -улучшение экологической ситуации на территории муниципального района потребителей муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  - улучшения экологической ситуации на территории потребителей муниципального образования «Большезмеинский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025- 2034 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 3000,0 тыс.рублей  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

**2.1 Общая характеристика муниципального образования**

МО « Большезмеинский сельсовет » наделен статусом сельского поселения Законом Курской области от 14.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных образованиях Курской области » и является одним из 18 аналогичных административно-территориальных образований (поселений) Щигровского района Курской области . Площадь МО « Большезмеинский сельсовет » – 41,51 кв. км . Территория сельсовета располагается в северной части муниципального района .

МО «Большезмеинский сельсовет» с северной стороны граничит с Орловской областью, с восточной и южной сторон - с МО « Никольский сельсовет » , с западной стороны - с МО « Касиновский сельсовет » и МО «Косоржанский сельсовет ».

В состав МО « Большезмеинский сельсовет » входят 6 населенных пунктов:

с. Большой Змеинец , д. Заречье , д. Капитоновка , д. Конопляновка, д. Новоселовка, д. Чижовка. Административным центром МО « Большезмеинский сельсовет » является – с.Большой Змеинец . Численность населения МО « Большезмеинский сельсовет » на 01.01.2025 г. составляет 306 человек, что составляет 0,03 % от общего населения Щигровского района .

Численность населения

Численность населения поселения - 306 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Численность трудоспособного населения на 01.01.2025 г. составляет 176 чел., численность пенсионеров – 78 чел., население младше трудоспособного возраста – 52 чел.

Динамика численности населения

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Щигровского района по итогам переписи 2020 года составила 11,994 тыс. чел.

Численность МО «Большезмеинский сельсовет» по данным переписи 2020 г. составляет – 306 человек.

в том числе по населенным пунктам.

Динамика численности населения

МО «Большезмеинский сельсовет» по категориям населения

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел | В том числе: | |
| женщин | мужчин |
| 1. | село Большой Змеинец | 161 | 103 | 80 |
| 2. | деревня Заречье | 36 | 19 | 19 |
| 3. | деревня Новоселовка | 57 | 29 | 26 |
| 4. | деревня Конопляновка | 52 | 33 | 23 |
| 5. | деревня Капитоновка | 0 | 3 | 2 |
| 6. | деревня Чижовка | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 306 | 161 | 145 |

Характеристика структуры общей численности населения поселения по итогам переписи 2020г.. (по всем населенным пунктам входящих в его состав) представлена в таблице 3.

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица №3№ п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел | % в общей численности |
| 1. | село Большой Змеинец | 161 | 52,6 |
| 2. | деревня Заречье | 36 | 11,8 |
| 3. | деревня Новоселовка | 57 | 18,6 |
| 4. | деревня Конопляновка | 52 | 17,0 |
| 5. | деревня Капитоновка | 0 | 0 |
| 6. | деревня Чижовка | 0 | 0 |
|  | Итого | 306 | 100,0 |

Численность населения Большезмеинского сельсовета составляет 306 человек, в том числе административного центра, с. Большой Змеинец - 161 человек

          Численность трудоспособного населения  на 01.01.2025 г. составляет -176 чел., численность пенсионеров – 78 чел., население младше трудоспособного возраста – 52 чел.

**2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.**

Жилищный фонд МО «Большезмеинский сельсовет» составляют индивидуальные жилые дома. Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным составляет\_\_\_\_ кв. метров, в том числе:

-индивидуальные жилые дома \_\_\_ кв. метров ( \_\_\_%).

-многоквартирные жилые дома \_\_\_ кв. метров ( \_\_\_%).

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Большезмеинский сельсовет».

В МО «Большезмеинский сельсовет» весь жилищный фонд частный. Государственная и муниципальная собственности на территории МО «Большезмеинский сельсовет» отсутствуют.

Жилищный фонд поселения по населенным пунктам на 01.01.2025 г.

Таблица №6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Общая площадь жилья, м2 | Кол-во домов, шт |
| 1. | село Большой Змеинец | 3600 | 72 |
| 2. | Деревня Заречье | 750 | 15 |
| 3. | Деревня Новоселовка | 900 | 18 |
| 4. | Деревня Конопляновка | 1100 | 22 |
| 5. | Деревня Капитоновка | 200 | 4 |
| 6. | Деревня Чижовка | 0 | 0 |
|  | Итого | 6550 | 131 |

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность составила 14,8 м2/чел общей площади. Такой низкий показатель обеспеченности жильем говорит о низком жизненном уровне населения МО «Большезмеинский сельсовет».

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования МО «Большезмеинский сельсовет» является достаточно низким (таблица 9). Всего в 6 населенных пунктах – 131 жилой дом. Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водопроводом 6 домов составляет – 2%, система водоотведения -73 домов - 24%; природным газом – 115домов - 37,8%.

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами**

**индивидуального жилищного фонда**

Таблица№7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Кол-во домов, шт | Инженерное обеспечение, кол-во домов | | | | |
| Газифи-цировано домов | Печное отопление | колонки | колодцы | водопровод |
| 1. | село Большой Змеинец | 72 | 49 | 23 | 27 | 0 | 45 |
| 2. | Деревня Заречье | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 |
| 3. | Деревня Новоселовка | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 4. | Деревня Конопляновка | 22 | 12 | 10 | 7 | 0 | 15 |
| 5. | Деревня Капитоновка | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 6. | Деревня Чижовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 131 | 82 | 49 | 47 | 4 | 80 |

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда**

**МО «Большезмеинский сельсовет» на 01.01.2025 года**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | | | Обеспеченность коммунальными  услугами % | | | Наличие приборов  учета (ед) | | | Удельн. потребление  коммун. услуг в год | | | Годовое потребление  коммунальных услуг в год | | |
| Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь ( тыс.кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО «Большезмеинский сельсовет»: | 131 | 306 | 37,33 | 100 | 98 | 100 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 131 | 306 | 37,33 | 100 | 98 | 100 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории**

**муниципального образования «Щигровский район» на 01.01.2025 года**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы | | | | Детские дошкольные учреждения | | | | ФАПы и офисы врача общей практики | | | Культурно-досуговые учреждения | | | | Плоскостные спортивные сооружения | | | |
| Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности  (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности  (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности  (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Большезмеинский сельсовет | 1 | 29 | уд | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | уд | 1 | 40 | удов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 1 | 29 | уд | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | уд | 1 | 40 | удов | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования.**

3.1. Строительство объектов на период с 2025 по 2034 годы:

Водоснабжение

-«Реконструкция сетей водоснабжения Большезмеинского сельсовета Щигровского района Курской области - сметная стоимость объекта \_\_\_\_\_ тыс.руб., протяженность водопровода – км.

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения муниципального образования в 2025-2034 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения муниципального образования Потребители муниципального образования Щигровского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго». Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

По состоянию на конец 2024 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на

2025 – 2027 годы - 0.50 кВт/чел;

2028 – 2030 годы - 0,55 кВт/чел.

2031 – 2034 годы - 0,60 кВт/чел.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

3.2.2 Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования в период 2025 -2034 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 1,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий уличного освещения. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением. Реконструкция действующих на территории муниципального района объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

**Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения**

**по Щигровскому району Курской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | % износа ПС (по амортизации) | Мощн. колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ | | | | | | | |
| 1 | Щигры | 110/ 35/10 | 1968 | 10,8 | 2 х 25,0 | 10,8 | 21,6 |
| 2 | Фосфоритная | 110/ 35/10 | 1958 | 58,3 | 2 х 25,0 | 4,2 | 8,4 |
| 3 | Басово | 110/ 35/10 | 1962 | 57,0 | 5,6 + 10,0 | 2,5 | 16,3 |
| ПС 35 кВ | | | | | | | |
| 1 | Н. Владимировка | 35/10 | 1989 | 68,3 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
| 2 | Комбикормовый завод | 35/10 | 1976 | 79,4 | 2 х 6,3 | 2,3 | 18,5 |
| 3 | Шаталовка | 35/10 | 1991 | 50,0 | 2,5 + 4,0 | 0,2 | 3,4 |
| 4 | Охочевка | 35/10 | 1988 | 68,9 | 4,0 + 6,3 | 1,1 | 10,9 |
| 5 | Чижовка | 35/10 | 1979 | 100,0 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 6 | Алексеевка | 35/10 | 1986 | 100,0 | 1 х 2,5 | 0,3 | 12,6 |
| 7 | Большезмеиное | 35/10 | 1979 | 19,2 | 1 х 2,5 | 0,4 | 14,4 |
| 8 | Б. Змеинец | 35/10 | 1987 | 92,0 | 1 х 1,6 | 0,3 | 9,9 |
| 9 | Защитное | 35/10 | 1985 | 95,9 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 10 | Н.Теребуж | 35/10 | 1967 | 100 | 1 х 2,5 | 0,2 | 8,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода в эксплуатацию | Марка  сечение провода мм2 | Протяженность ВЛ, км | | % износа |
|
| По трассе | Двух  цепного участка |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЛ-35 кВ** | | | | | | |
| 1 | Щигры-Охочевка | 1974,79 | АС-95, 70 | 12,8 | 12,8 | 72,5 |
| 2 | Щигры-Н.Владимировка | 1987 | АС-70 | 1,5 |  | 33,3 |
| 3 | Щигры-Геомаш | 1993 | АС-70 | 1,2 |  | 30,0 |
| 4 | Фосфоритная-Большезмеиное | 1966 | АС-70 | 6,5 |  | 83,3 |
| 5 | Большезмеиное-Стаканово | 1966 | АС-70 | 13,0 | 0,5 | 80,8 |
| 6 | Стаканово-Б.Змеинец | 1987 | АС-70 | 13,6 |  | 46,2 |
| 7 | Фосфоритная-Комбикормовая | 1987 | АС-70, 120 | 5,7 |  | 36,4 |
| 8 | Н.Владимировка-Комбикормовая | 1987 | АС-150, 70 | 3,5 |  | 42,9 |
| 9 | Охочевка-Алексеевка | 1967, 71 | АС-95, 70, 50 | 27,0 |  | 79,2 |
| 10 | Алексеевка-Н.Теребуж | 1967, 89 | АС-95, 70 | 12,1 | 2,7 | 79,3 |
| 11 | Н.Теребуж-Казанка | 1973 | АС-95 | 11,9 |  | 73,9 |
| 12 | Басово-Защитное | 1969, 86 | АС-70 | 7,6 |  | 73,3 |
| 13 | Защитное-Афанасьевка | 1969, 86 | АС-70 | 17,6 | 0,2 | 76,5 |
| **ВЛ-110 кВ** | | | | | | |
| 1 | Фосфоритная-Черемисиново | 1966 | АС-150 | 20,3 |  | 80,4 |
| 2 | Фосфоритная-Тим | 1970 | АС-95 | 31,5 | 0,2 | 75,9 |
| 3 | Басово-Фосфоритная | 1982 | АС-95 | 30,1 | 5,9 | 44 |
| 4 | Фосфоритная-Садовая 1 | 1968 | АС-150 | 33,2 | 4,2 | 36,1 |
| 5 | Фосфоритная-Садовая 2 | 1968,83 | АС-150 | 4,2 |  | 40,5 |

**Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения**

**муниципального образования 2025 – 2034 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию  проекта  (млн. руб.) | Срок  реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км | 1,5 | 2025-34 | Обеспечение электроэнергией домов | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
| Уличное освещение-1,5 км | 0,75 | 2025-34 |
| 2 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2025-34 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
|  | Итого |  | 3,75 |  |  |  |

3.3. Прогноз развития схемы газоснабжения в муниципального образования.

3.3.1. Текущее состояние системы газоснабжения

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 97%.

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах осуществлялось в 2001-2017 годах.

3.3.2 Перспективы развития схемы газоснабжения в муниципальном образовании период 2025-2034 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах расположенных на территории муниципального образования в период 2025-2034 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности около 3 домовладений существующего индивидуального жилья..

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2025г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые  газопроводы (км) | | | Распределительные газопроводы (км) | | | Кол-во домов (квартир), подключенных  к сетевому газоснабжению | | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных  к сетевому газоснабжению | |
| Кол-во | Год  ввода | Прим. | Кол-во | Год  ввода | Прим. | Кол-во  (ед) | Прим. | Кол-во  (ед) | Прим. |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1 | Большезмеинский сельсовет | 7,921 | 1984-2013 |  | 46,340 | 1985-2013 |  | 693 |  | 10 |  |
|  | Итого по муниципальному образование | 7,921 | 1984-2013 |  | 46,340 | 1985-2013 |  | 693 |  | 10 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы

**в муниципальном образовании в 2025-2034 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  МО н/п | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

**в муниципальном образовании в 2025-2034 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Ст-сть  проекта  (млн. руб.) | Срок  реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и обеспечение сетевым газом объектов индивидуального жилья и социальной сферы расположенных на территории муниципальных образований |  |  |  | Улучшение качества обеспечения природным газом | Средства бюджета  Средства населения |
| Газификация населенных пунктов МО |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

3.4. Схема развития водоснабжения в муниципальном образовании

в 2025-2034 годах

3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжение в муниципальном образовании.

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2025 года она включает в себя 7 артезианских скважин, 7 водонапорных башен, 17 уличных водоразборных колонок и 15,0 км водопроводных сетей, из них 15,0 км муниципальной собственности, в собственности хозяйствующего субъекта. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 95% обеспечивает потребности населения. Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду от электромеханических водозаборных колонок. Система централизованного водоснабжения муниципального образования характеризуется степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 50%. На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

3.4.2. Перспективы развития схемы водоснабжения в муниципальном образовании на период 2025-2034 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования. В муниципальном образовании в период 2025-2034 годов предполагается провести реконструкцию сетей водоснабжения подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности более 30 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 1 объекта социальной сферы. Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования предусматривается реконструировать более 3 км водопровода. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях муниципального образования на 01.01.2025г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) | | | Артезианские скважины (ед.) | | | Напорный водовод  (км) | | | Водонапорные башни (ед.) | | | Водопроводы  (км) | | | Уличные колонки  (ед.) | | | Получают воду от центрального водопровода | |
| Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Большезмеинский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 15,0 | 1966-1987 |  | 7 | 1966-1987 |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному образованию | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 1966-1987 |  | 15,0 | 1966-1987 |  | 7 | 1966-1987 |  | 1552 | 100 |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения в муниципальном образовании в 2025 -2034 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един.  измер. | Количество | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1 | с. Большой Змеинец | Реконструкция сетей водоснабжения | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Итого: | км | 3,0 |  |  |  | - | - | - | 3,0 | - | - | - |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжениямуниципальном образовании 2025 – 2034 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию  проекта  (млн. руб.) | Срок  реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция объектов водоснабжения | С. Большой Змеинец – водопровод –3,0 км |  | 2031 | Повышение качества обеспечения водоснабжением | Средства бюджетов |
|  | Итого |  |  | 2031 |  |  |

3.5. Прогноз схемы развития санитарной очистки в в муниципальном образовании на период 2025-2034 годов.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО. В период 2025-2034 годов планируется устройство контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

**Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов**

**в муниципальном образовании на 2025-2034 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Годы | Кол-во жителей  (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения  ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО  ( куб. м) | Прим. |
| 1 | 2025 |  | 2,2 |  |  |  |
| 2 | 2026 |  | 2,3 |  |  |  |
| 3 | 2027 |  | 2,3 |  |  |  |
| 4 | 2028 |  | 2,4 |  |  |  |
| 5 | 2029 |  | 2,4 |  |  |  |
| 6 | 2030 |  | 2,5 |  |  |  |
| 7 | 2031 |  | 2,5 |  |  |  |
| 8 | 2032 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2033 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2034 |  |  |  |  |  |

**Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в**

**в муниципальном образовании на 2025-2034 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Годы | Кол-во жителей  (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения  (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО  (куб. м) | Прим. |
| 1 | 2025 |  | 2,8 |  |  |  |
| 2 | 2026 |  | 3,0 |  |  |  |
| 3 | 2027 |  | 3,2 |  |  |  |
| 4 | 2028 |  | 3,4 |  |  |  |
| 5 | 2029 |  | 3,6 |  |  |  |
| 6 | 2030 |  | 3,8 |  |  |  |
| 7 | 2031 |  | 4,0 |  |  |  |
| 8 | 2032 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2033 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2034 |  |  |  |  |  |

**Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения**

**сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке в муниципальном образовании на 2025-2034 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование специальной техники** | **Количество по этапам реализации программы** | | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

**Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов в муниципальном образовании**

**2025 – 2034 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание проекта** | **Цель проекта** | **Технические параметры проекта** | **Затраты на реализацию**  **проекта**  **(млн. руб.)** | **Срок реализации проекта** | **Предполаг. источник финанс-ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2025-2034 | Бюджет |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -10 ед. | 0,09 | 2025-2034 | Бюджет |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 8 ед. | 0,126 | 2025-2034 | Бюджет |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | 0,2 | 2025-2034 | Бюджет |
|  | **Итого** |  |  | **0,436** |  |  |

**Источники инвестиций, тарифы и доступность программы**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2025 - 2034 годы составляет 3000 рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025 - 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

**Раздел. Управление Программой**

Администрация муниципального образования - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального район ежегодно согласовывает перечень объектов для проведения мероприятий по модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального района путем внесения соответствующих изменений в Программу. Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

**Раздел. Оценка социально – экономической эффективности муниципальной программы**

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные услуги и индексы их роста

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого  платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) | | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,05 | 3,23 | 3,43 | 3,63 | 3,85 | 4,08 | 4,33 | 4,59 | 4,86 | 5,15 |
| индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 4,75 | 5,04 | 5,34 | 5,66 | 6,00 | 6,2 | 6,74 | 7,14 | 7,57 | 8,03 |
| индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 31,96 | 33,88 | 35,91 | 38,06 | 40,35 | 42,77 | 45,36 | 48,06 | 50,94 | 54,0 |
| индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоотведение | Тариф | куб.м | 23,59 | 25,01 | 26,51 | 28,10 | 29,78 | 31,57 | 33,46 | 35,47 | 37,60 | 39,85 |
| индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198,0 | 209,9 | 222,5 | 235,8 | 250,0 | 265,0 | 280,9 | 297,7 | 315,6 | 334,5 |
| индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид оказываемой коммунальной услуги** | **Расчетная единица оплаты**  **в месяц** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 человек (50Вт/ч\*3,05руб) | 152,5 | 160,8 | 168,8 | 178,1 | 187,9 | 198,2 | 209,1 | 220,6 | 232,7 | 245,6 |
| 2 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 человек (13,3куб.м.\*4,75руб) | 63,18 | 66,6 | 70,3 | 74,2 | 78,2 | 82,5 | 87,1 | 91,9 | 96,9 | 102,3 |
| 3 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 человек (5куб.м\*31,96руб) | 159,8 | 168,5 | 177,8 | 187,6 | 197,9 | 208,8 | 220,3 | 232,4 | 245,2 | 258,7 |
| 4 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 человек (5куб.м.\*23,59руб.) | 117,95 | 124,4 | 131,3 | 138,5 | 146,1 | 154,1 | 162,6 | 171,5 | 181,0 | 190,9 |
| 5 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,39 | 1,46 | 1,54 | 1,63 |
| 1 человек | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 | 107,91 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы